**Вопросы по изучению устройства комбайна 8 класс**

**Вариант 1**

**Задание № 1 (жатвенная часть)  комбайна ДОН-1500Б**

**I*. Как осуществляется управление высотой среза при копировании рельефа .поля:***

 1) с помощью гидроцилиндров;

 2) перестановкой копирующих башмаков;

 3) изменением длины тяг;

 4) с помощью блока пружин

**2*. Как изменяют частоту вращения мотовила:***

 1) Перестановкой звёздочек

 2) Коробкой диапазонов

 3) Клиноремённым вариатором с гидроуправлением

 4) Частота вращения постоянна

**3. *Какова величина регулируемого зазора между спиралями  шнека и днищем жатки*.**

 1) 60-65 мм.

 2) 38 мм.

 3) 40 мм.

 4) 50 мм.

**4*. Какова величина давления башмаков на почву при копировании жаткой рельефа поля?***

 1) 20 кг.;        2) 30 кг.;         3)  40 кг

**5. Перемещение мотовила по горизонтали (вынос мотовила) осуществляется:**

 1) двумя синхронно действующими цилиндрами;

 2) специальной регулировкой при остановке комбайна

 3) перемещение мотовила по горизонтали не предусмотрено конструкцией комбайна.

**Задание № 2 (Молотилка) комбайна ДОН-1500Б**

 **1. *Какова ширина молотилки комбайна  Енисей -1200Н?***

 1) 1000 мм.;     2) 1200 мм. ;     3) 1400 мм. ;        4) 1500 мм.

**2. *Каким образом регулируется частота вращения молотильного барабана?***

 1) клиноремённым вариатором с площадки водителя;

 2) гидрорегулятором вариатора с площадки водителя;

 3) уменьшением (увеличением) диаметра приводных шкивов при помощи регулировочных болтов;

**3*. На каких подшипниках устанавливается барабан молотильного устройства?***

 1) на двух самоустанавливающихся шарикоподшипниках;

 2) на трёх регулируемых конических подшипниках;

 3) на подшипниках скольжения;

 4) на бронзовых втулках.

**4*. В каком* *ответе наиболее полно и правильно перечислены составные части грохота:***

 1) жалюзийное решето, удлинитель решета, механизм открытия жалюзи решета;

 2)  жалюзийное решето, удлинитель;

 3) транспортная доска, направляющая решетка, жалюзийное решето, удлинитель решета.

**5. *Из каких составных частей состоит молотильное устройство комбайна:***

 1) молотильного барабана и подбарабанья;

 2) молотильного барабана, подбарабанья, механизма регулировки подбарабанья и отбойного битера;

 3) молотильного барабана, подбарабанья и механизма регулировки подбарабанья.